/dts-v1/;

/include/ "danube.dtsi"

/ {
	model = "ARV7506PW11 - Alice/O2 IAD 4421";

	chosen {
		leds {
			boot = &power;
			failsafe = &power_red;
			running = &power;

			dsl = &dsl;
			internet = &internet;
			wifi = &wlan;
		};
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x800000>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x00000 0x40000>;
						read-only;
					};

					partition@40000 {
						label = "uboot_env";
						reg = <0x40000 0x10000>;
						read-only;
					};

					partition@50000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x50000 0x7a0000>;
					};

					partition@7f0000 {
						label = "board_config";
						reg = <0x7f0000 0x10000>;
						read-only;
					};
				};
			};

			mac_addr {
				compatible = "lantiq,eth-mac";
				reg = <0 0x7f0016 0x6>;
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				pci {
					lantiq,groups = "gnt1";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,output = <1>;
				};
				pci_rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		/* GPIO 19: switch reset */
		etop@E180000 {
			phy-mode = "rmii";
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
		};
	};

	ralink_eep {
		compatible = "ralink,eeprom";
		ralink,eeprom = "RT2860.eeprom";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 11 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 30 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		wlan: wlan {
			label = "arv7506pw11:green:wlan";
			gpios = <&gpio 2 1>;
		};
		power: power {
			label = "arv7506pw11:green:power";
			gpios = <&gpio 3 1>;
			default-state = "keep";
		};
		dsl: dsl {
			label = "arv7506pw11:green:dsl";
			gpios = <&gpio 4 1>;
		};
		internet: internet {
			label = "arv7506pw11:green:internet";
			gpios = <&gpio 5 1>;
		};
		power_red: power_red {
			label = "arv7506pw11:red:power";
			gpios = <&gpio 6 1>;
		};
		internet_red {
			label = "arv7506pw11:red:internet";
			gpios = <&gpio 7 1>;
		};
		info {
			label = "arv7506pw11:green:info";
			gpios = <&gpio 8 1>;
		};
		telefon {
			label = "arv7506pw11:green:telefon";
			gpios = <&gpio 9 1>;
		};
		info_red {
			label = "arv7506pw11:red:info";
			gpios = <&gpio 20 1>;
		};
	};
};
