/dts-v1/;

#include "bcm6358.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Telsey CPVA642-type (CPA-ZNTE60T)";
	compatible = "telsey,cpva642", "brcm,bcm6358";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 4 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 5 0>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		eth_green {
			label = "CPVA642:green:ether";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};
		phone2_green {
			label = "CPVA642:green:phone2";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		usb_green {
			label = "CPVA642:green:usb";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
		};
		phone1_green {
			label = "CPVA642:green:phone1";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
		};
		wifi_red {
			label = "CPVA642:red:wifi";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};
		link_red {
			label = "CPVA642:red:link";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		link_green {
			label = "CPVA642:green:link";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
		power_green {
			label = "CPVA642:green:power";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "CPVA642:red:power";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
		wifi_green {
			label = "CPVA642:green:wifi";
			gpios = <&gpio0 28 0>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x7e0000>;
	};

	nvram@7f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x7f0000 0x010000>;
	};
};
