--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_common.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_common.c
@@ -207,6 +207,9 @@ int __init board_register_devices(void)
 
 	bcm63xx_hsspi_register();
 
+	if (board.num_devs)
+		platform_add_devices(board.devs, board.num_devs);
+
 	bcm63xx_flash_register();
 
 	bcm63xx_led_data.num_leds = ARRAY_SIZE(board.leds);
--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
@@ -53,6 +53,10 @@ struct board_info {
 
 	/* External PHY reset GPIO flags from gpio.h */
 	unsigned long ephy_reset_gpio_flags;
+
+	/* Additional platform devices */
+	struct platform_device **devs;
+	unsigned int	num_devs;
 };
 
 #endif /* ! BOARD_BCM963XX_H_ */
