From 87e7ae7002a6d1c8ca60c6081d4c2763940f6bef Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Phil Elwell <phil@raspberrypi.org>
Date: Fri, 15 Jan 2016 16:48:27 +0000
Subject: [PATCH 151/381] config: Enable HCI over UARTs

---
 arch/arm/configs/bcm2709_defconfig | 3 +++
 arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig  | 2 ++
 2 files changed, 5 insertions(+)

--- a/arch/arm/configs/bcm2709_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/bcm2709_defconfig
@@ -376,6 +376,9 @@ CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
 CONFIG_BT_HIDP=m
 CONFIG_BT_6LOWPAN=m
 CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
+CONFIG_BT_HCIUART=m
+CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE=y
+CONFIG_BT_HCIUART_BCM=y
 CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
 CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
 CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
--- a/arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig
@@ -370,6 +370,8 @@ CONFIG_BT_HIDP=m
 CONFIG_BT_6LOWPAN=m
 CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
 CONFIG_BT_HCIUART=m
+CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE=y
+CONFIG_BT_HCIUART_BCM=y
 CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
 CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
 CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
