/dts-v1/;

/include/ "P2812HNUFX.dtsi"

/ {
	model = "P2812HNUF3 - ZyXEL P-2812HNU-F3";

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x800000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x0 0x50000>;
						read-only;
					};
					partition@50000 {
						label = "uboot-env";
						reg = <0x50000 0x10000>;
					};
					partition@60000 {
						label = "unused";
						reg = <0x60000 0x7a0000>;
					};
				};
			};

			nand-parts@0 {
				compatible = "gen_nand", "lantiq,nand-xway";
				lantiq,cs = <1>;
				bank-width = <2>;
				reg = <1 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "kernel";
					reg = <0x0 0x200000>;
				};
				partition@200000 {
					label = "ubi";
					reg = <0x200000 0x7e00000>;
				};
			};
		};
	};

	ralink_eep {
		compatible = "ralink,eeprom";
		ralink,eeprom = "RT3092.eeprom";
	};
};
