/dts-v1/;

/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	model = "ARV7519RW22 - Orange Livebox 2.1";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";

		leds {
			boot = &power_green;
			failsafe = &power_green;
			running = &power_green;

			internet = &internet_green;
		};
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x0 0x60000>;
						read-only;
					};

					partition@60000 {
						label = "uboot-env";
						reg = <0x60000 0x20000>;
						read-only;
					};

					partition@80000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x80000 0x1f00000>;
					};

					boardconfig: partition@1f80000 {
						label = "boardconfig";
						reg = <0x1f80000 0x80000>;
						read-only;
					};
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				pcie-rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 32 0>;
		};

		ifxhcd@E106000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 32 0>;
		};

		pcie@d900000 {
			status = "disabled";
		};

		pci@E105400 {
			status = "disabled";
			compatible = "lantiq,pci-xway";
		};
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware1 = "lantiq/vr9_phy22f_a1x.bin";	/*VR9 1.1*/
		firmware2 = "lantiq/vr9_phy22f_a2x.bin";	/*VR9 1.2*/
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 6 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 33 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 37 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan_green {
			label = "arv7519rw22:green:lan";
			gpios = <&gpio 2 1>;
		};
		internet_red {
			label = "arv7519rw22:red:internet";
			gpios = <&gpio 10 1>;
		};
		power_green: power_green {
			label = "arv7519rw22:green:power";
			gpios = <&gpio 14 1>;
			default-state = "keep";
		};
		alarm_blue {
			label = "arv7519rw22:blue:alarm";
			gpios = <&gpio 15 1>;
		};
		internet_orange {
			label = "arv7519rw22:orange:internet";
			gpios = <&gpio 19 1>;
		};
		internet_green: internet_green {
			label = "arv7519rw22:green:internet";
			gpios = <&gpio 28 1>;
		};
		voice_green {
			label = "arv7519rw22:green:voice";
			gpios = <&gpio 29 1>;
		};
	};
};

&eth0 {
	lan: interface@0 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <0>;
		mtd-mac-address = <&boardconfig 0x16>;
		lantiq,switch;

		ethernet@0 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <0>;
			phy-mode = "rgmii";
			phy-handle = <&phy0>;
		};
		ethernet@1 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <4>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy13>;
		};
		ethernet@2 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <5>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy14>;
		};
		ethernet@3 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <2>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy11>;
		};
		ethernet@4 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <3>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy12>;
		};
	};

	mdio@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
		phy0: ethernet-phy@0 {
			reg = <0x0>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy11: ethernet-phy@11 {
			reg = <0x11>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy12: ethernet-phy@12 {
			reg = <0x12>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy13: ethernet-phy@13 {
			reg = <0x13>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy14: ethernet-phy@14 {
			reg = <0x14>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
	};
};
