/dts-v1/;

/include/ "danube.dtsi"

/ {
	model = "ARV8539PW22 - Speedport W 504V Typ A";

    chosen {
	    leds {
			boot = &power_green;
			failsafe = &power_red;
			running = &power_green;

		    dsl = &dsl_green;
		    internet = &online_green;
		    wifi = &wireless_green;
	    };
    };

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 31 0>;
		};
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x800000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x00000 0x30000>;	/* 192 KiB */
						read-only;
					};

					partition@30000 {
						label = "uboot";
						reg = <0x30000 0x10000>;	/* 64 KiB */
						read-only;
					};

					partition@40000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x40000 0x7B0000>;       /* 7872 KiB */
					};

					partition@7F0000 {
						label = "art";
						reg = <0x7F0000 0x10000>;       /* 64 KiB*/
						read-only;
					};
				};
			};

			mac_addr {
				compatible = "lantiq,eth-mac";
				reg = <0 0x7f0016 0x6>;
				mac-increment = <2>;
			};

			ath9k_eep {
				compatible = "ath9k,eeprom";
				reg = <0 0x7f0400 0x1000
					0 0x7f0016 0x6>;
				ath,mac-increment = <1>;
				ath,pci-slot = <14>;
				ath,eep-endian;
				ath,arv-ath9k-fix;
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				pci_in {
					lantiq,groups = "req1";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_out {
					lantiq,groups = "gnt1";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,output = <1>;
				};
				pci_rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				relay {
					lantiq,pins = "io31";
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "mii";
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 14 0>;
			lantiq,portmask = <0x3>;
		};

	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio 29 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 30 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green: power-green {
			label = "arv8539pw22:green:power";
			gpios = <&gpio 24 1>;
			default-state = "keep";
		};
		power_red: power-red {
			label = "arv8539pw22:red:power";
			gpios = <&gpio 4 1>;
		};

		dsl_green: dsl-green {
			label = "arv8539pw22:green:dsl";
			gpios = <&gpio 5 1>;
		};

		online_green: online-green {
			label = "arv8539pw22:green:online";
			gpios = <&gpio 6 1>;
		};

		wireless_green: wireless-green {
			label = "arv8539pw22:green:wlan";
			gpios = <&gpio 8 1>;
		};
		/*
			telefonie green is missing
		*/
	};
};

