/dts-v1/;

#include "bcm6358.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "T-Com Speedport W303 V";
	compatible = "t-com,spw303v", "brcm,bcm6358";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 11 0>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		ses {
			label = "ses";
			gpios = <&gpio1 5 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		ses_green {
			label = "spw303v:green:ses";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};
		power_adsl_red {
			label = "spw303v:red:power+adsl";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		ppp_green {
			label = "spw303v:green:ppp";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};
		power_adsl_green {
			label = "spw303v:green:power+adsl";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
			default-state = "on";
		};
		voip_green {
			label = "spw303v:green:voip";
			gpios = <&gpio0 27 1>;
		};
		pots_green {
			label = "spw303v:green:pots";
			gpios = <&gpio0 31 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x7e0000>;
	};

	nvram@7f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x7f0000 0x010000>;
	};
};
