#include "mt7628an.dtsi"

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;
		m25p,chunked-io = <32>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x1fb0000>;
		};
	};

	spidev@1 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "linux,spidev";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <10000000>;
	};
};

&uart1 {
	status = "okay";
};

&i2c {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	ralink,port-map = "llllw";
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";
};
