/dts-v1/;

/include/ "danube.dtsi"

/ {
	model = "ARV4510PW - Wippies, Elisa";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";

		leds {
			boot = &power;
			failsafe = &power2;
			running = &power;

			dsl = &adsl;
			internet = &internet;
			usb = &usb;
			usb2 = &usb2;
			wifi = &wifi;
		};
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
		};
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x1000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				lantiq,noxip;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x00000 0x40000>;
						read-only;
					};

					partition@40000 {
						label = "uboot_env";
						reg = <0x40000 0x20000>;
						read-only;
					};

					partition@60000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x60000 0xfa0000>;
					};
				};
			};
		};
		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				ebu {
					lantiq,groups = "ebu a23";
					lantiq,function = "ebu";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				stp {
					lantiq,groups = "stp";
					lantiq,function = "stp";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				exin {
					lantiq,groups = "exin1", "exin2";
					lantiq,function = "exin";
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_in {
					lantiq,groups = "req1", "req2";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,output = <0>;
				};
				pci_out {
					lantiq,groups = "gnt1", "gnt2";
					lantiq,function = "pci";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pci_rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				buttons {
					lantiq,pins = "io3", "io14";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,output = <0>;
				};
			};
		};

		gpios: stp@E100BB0 {
			status = "okay";
			lantiq,groups = <0x7>;
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "rmii";
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			lantiq,external-clock;
			interrupt-map = <
				0x6000 0 0 1 &icu0 135
				0x7800 0 0 1 &icu0 66
				0x7800 0 0 2 &icu0 66
				0x7800 0 0 3 &icu0 66
			>;
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x7>;
		};

	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 14 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 3 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power: power {
			label = "power";
			gpios = <&gpios 21 0>;
			default-state = "keep";
		};
		power2: power2 {
			label = "power2";
			gpios = <&gpios 20 0>;
		};
		lan1 {
			label = "lan1";
			gpios = <&gpios 19 0>;
		};
		lan2 {
			label = "lan2";
			gpios = <&gpios 18 0>;
		};
		lan3 {
			label = "lan3";
			gpios = <&gpios 17 0>;
		};
		lan4 {
			label = "lan4";
			gpios = <&gpios 16 0>;
		};
		wifi: wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&gpios 15 0>;
		};
		adsl: adsl {
			label = "adsl";
			gpios = <&gpios 14 0>;
		};
		internet: internet {
			label = "internet";
			gpios = <&gpios 13 0>;
		};
		internet2 {
			label = "internet2";
			gpios = <&gpios 12 0>;
		};
		voip {
			label = "voip";
			gpios = <&gpios 11 0>;
		};
		phone {
			label = "phone";
			gpios = <&gpios 10 0>;
		};
		phone2 {
			label = "phone2";
			gpios = <&gpios 9 0>;
		};
		usb: usb {
			label = "usb";
			gpios = <&gpios 8 0>;
		};
		usb2: usb2 {
			label = "usb2";
			gpios = <&gpios 7 0>;
		};
		usb3 {
			label = "usb3";
			gpios = <&gpios 6 0>;
		};
		unlabeled {
			label = "unlabeled";
			gpios = <&gpios 5 0>;
		};
	};
};
