/dts-v1/;

#include "rt3883.dtsi"

/ {
	compatible = "CY-SWR1100", "ralink,rt3883-soc";
	model = "Samsung CY-SWR1100";

	nor-flash@1c000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1c000000 0x800000>;
		bank-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "uboot-env";
			reg = <0x30000 0x4000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@34000 {
			label = "factory";
			reg = <0x34000 0x4000>;
			read-only;
		};

		partition@38000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x38000 0x8000>;
			read-only;
		};

		partition@40000 {
			label = "devdata";
			reg = <0x40000 0x10000>;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x7b0000>;
		};
	};

	rtl8367 {
		compatible = "realtek,rtl8367";
		gpio-sda = <&gpio0 1 0>;
		gpio-sck = <&gpio0 2 0>;
		realtek,extif0 = <1 0 1 1 1 1 1 1 2>;
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps {
			label = "cy-swr1100:blue:wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};

		usb {
			label = "cy-swr1100:blue:usb";
			gpios = <&gpio1 1 1>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "spi";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	port@0 {
		mediatek,fixed-link = <1000 1 1 1>;
		phy-mode = "rgmii";
	};
};

&pci {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pci_pins>;

	pci_pins: pci {
		pci {
			ralink,group = "pci";
			ralink,function = "pci-fnc";
		};
	};

	host-bridge {
		pci-bridge@1 {
			status = "okay";

			wmac@0,0 {
				ralink,5ghz = <0>;
				compatible = "ralink,rt2880-pci", "pciclass060400", "pciclass0604";
				reg = < 0x10000 0 0 0 0 >;
				ralink,eeprom = "rt2x00pci_1_0.eeprom";
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	ralink,2ghz = <0>;
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
