/dts-v1/;

#include "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "wizfi630a", "ralink,rt5350-soc";
	model = "WIZnet WizFi630A";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS1,115200";
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		run {
			label = "wizfi630a::run";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};

		wps {
			label = "wizfi630a::wps";
			gpios = <&gpio0 20 1>;
		};

		uart1 {
			label = "wizfi630a::uart1";
			gpios = <&gpio0 18 1>;
		};

		uart2 {
			label = "wizfi630a::uart2";
			gpios = <&gpio0 21 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 17 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		
		scm1 {
			label = "SCM1";
			gpios = <&gpio0 19 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};

		scm2 {
			label = "SCM2";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		linux,modalias = "m25p80", "w25q128";
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			#size-cells = <1>;
			label = "uboot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			#size-cells = <1>;
			label = "uboot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			#size-cells = <1>;
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			#size-cells = <1>;
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0xfb0000>;
		};
	};
};

&uart {
	compatible = "ralink,mt7620a-uart", "ralink,rt2880-uart", "ns16550a";
	reg = <0x500 0x100>;
	resets = <&rstctrl 12>;
	reset-names = "uart";
	interrupt-parent = <&intc>;
	interrupts = <5>;
	reg-shift = <2>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uartf_pins>;
	status = "okay";
};

&uartlite {
	compatible = "ralink,mt7620a-uart", "ralink,rt2880-uart", "ns16550a";
	reg = <0xc00 0x100>;
	resets = <&rstctrl 19>;
	reset-names = "uartl";
	interrupt-parent = <&intc>;
	interrupts = <12>;
	reg-shift = <2>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uartlite_pins>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "jtag" ;
			ralink,function = "gpio";
		};
	};

	uartf_gpio_pins: uartf_gpio {
		uartf_gpio {
			ralink,group = "uartf";
			ralink,function = "uartf";
		};
	};

	uartlite_pins: uartlite {
		uart {
			ralink,group = "uartlite";
			ralink,function = "uartlite";
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x17>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
