#include "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "AWM002", "ralink,rt5350-soc";
	model = "AsiaRF AWM002";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		ld1 {
			label = "awm002:green:ld1";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};

		ld2 {
			label = "awm002:green:ld2";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80: m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		reg = <0>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x1fb0000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "jtag";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x3f>;
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
