/dts-v1/;

#include "HC5XXX.dtsi"

/ {
	compatible = "HC5861", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "HiWiFi HC5861";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		system {
			label = "hc5861:blue:system";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};

		wlan2g {
			label = "hc5861:blue:wlan2g";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};

		internet {
			label = "hc5861:blue:internet";
			gpios = <&gpio3 0 1>;
		};

		wlan5g {
			label = "hc5861:blue:wlan5g";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};

		turbo {
			label = "hc5861:blue:turbo";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		usbpower {
			gpio-export,name = "usbpower";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};

		sdpower {
			gpio-export,name = "sdpower";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio0 8 0>;
		};
	};
};

&ethernet {
	status = "okay";
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;
	mediatek,portmap = "wllll";

	port@4 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy4>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	port@5 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy5>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "gmac";
};
