/dts-v1/;

/include/ "ar9.dtsi"

/ {
	model = "H201L - ZTE H210L";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";

		leds {
			boot = &power_green;
			failsafe = &power_green;
			running = &power_green;

			dsl = &dsl;
			internet = &online;
			usb = &usb;
			wifi = &wifi;
		};
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x00000 0x20000>;
						read-only;
					};

					partition@20000 {
						label = "uboot_env";
						reg = <0x20000 0x10000>;
						read-only;
					};

					partition@30000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x30000 0x7d0000>;
					};
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
			};
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "rgmii";
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 36 0>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 53 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 54 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 55 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green: power {
			label = "h201l:green:power";
			gpios = <&gpio 19 1>;
			default-state = "keep";
		};
		online: online {
			label = "h201l:green:internet";
			gpios = <&gpio 37 1>;
		};
		dsl: dsl {
			label = "h201l:green:dsl";
			gpios = <&gpio 4 1>;
		};
		phone {
			label = "h201l:green:phone";
			gpios = <&gpio 39 1>;
		};
		wps {
			label = "h201l:green:wps";
			gpios = <&gpio 22 1>;
		};
		wifi: wifi {
			label = "h201l:green:wlan";
			gpios = <&gpio 6 1>;
		};
		usb: usb {
			label = "h201l:green:usb";
			gpios = <&gpio 14 1>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		switch {
			gpio-export,name = "switch";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 38 0>;
		};
		usb {
			gpio-export,name = "usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 28 0>;
		};
		wifi {
			gpio-export,name = "wifi";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 7 0>;
		};
	};
};
