--- a/arch/mips/include/asm/mips-cm.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mips-cm.h
@@ -238,8 +238,7 @@ BUILD_CM_Cx_R_(tcid_8_priority,	0x80)
 #define CM_GCR_BASE_GCRBASE_MSK			(_ULCAST_(0x1ffff) << 15)
 #define CM_GCR_BASE_CMDEFTGT_SHF		0
 #define CM_GCR_BASE_CMDEFTGT_MSK		(_ULCAST_(0x3) << 0)
-#define  CM_GCR_BASE_CMDEFTGT_DISABLED		0
-#define  CM_GCR_BASE_CMDEFTGT_MEM		1
+#define  CM_GCR_BASE_CMDEFTGT_MEM		0
 #define  CM_GCR_BASE_CMDEFTGT_IOCU0		2
 #define  CM_GCR_BASE_CMDEFTGT_IOCU1		3
 
