--- a/drivers/ata/Kconfig
+++ b/drivers/ata/Kconfig
@@ -429,6 +429,13 @@ config SATA_VITESSE
 
 	  If unsure, say N.
 
+config SATA_OXNAS
+	tristate "PLXTECH NAS782X SATA support"
+	help
+	  This option enables support for Nas782x Serial ATA controller.
+
+	  If unsure, say N.
+
 comment "PATA SFF controllers with BMDMA"
 
 config PATA_ALI
--- a/drivers/ata/Makefile
+++ b/drivers/ata/Makefile
@@ -40,6 +40,7 @@ obj-$(CONFIG_SATA_SVW)		+= sata_svw.o
 obj-$(CONFIG_SATA_ULI)		+= sata_uli.o
 obj-$(CONFIG_SATA_VIA)		+= sata_via.o
 obj-$(CONFIG_SATA_VITESSE)	+= sata_vsc.o
+obj-$(CONFIG_SATA_OXNAS)	+= sata_oxnas.o
 
 # SFF PATA w/ BMDMA
 obj-$(CONFIG_PATA_ALI)		+= pata_ali.o
