From 217ac339f2d1d1d87a706a40746b565b2605c3e9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Phil Elwell <phil@raspberrypi.org>
Date: Fri, 19 Feb 2016 12:04:48 +0000
Subject: [PATCH 150/381] bcm2835-sdhost: Downgrade log message status

---
 drivers/mmc/host/bcm2835-sdhost.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

--- a/drivers/mmc/host/bcm2835-sdhost.c
+++ b/drivers/mmc/host/bcm2835-sdhost.c
@@ -232,8 +232,8 @@ static void log_init(u32 bus_to_phys)
 	sdhost_log_buf = dma_zalloc_coherent(NULL, LOG_SIZE, &sdhost_log_addr,
 					     GFP_KERNEL);
 	if (sdhost_log_buf) {
-		pr_err("sdhost: log_buf @ %p (%x)\n",
-		       sdhost_log_buf, sdhost_log_addr);
+		pr_info("sdhost: log_buf @ %p (%x)\n",
+			sdhost_log_buf, sdhost_log_addr);
 		timer_base = ioremap_nocache(bus_to_phys + 0x7e003000, SZ_4K);
 		if (!timer_base)
 			pr_err("sdhost: failed to remap timer\n");
