/dts-v1/;


/include/ "EASY80920.dtsi"

/ {
	chosen {
		bootargs = "ubi.mtd=ubi ubi.block=0,rootfsA root=/dev/ubiblock0_1";
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			ranges = <0 0 0x4000000 0x3ffffff>;
			nand-parts@0 {
				compatible = "gen_nand", "lantiq,nand-xway";
				lantiq,cs = <1>;
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x00000 0x100000>; /* 1024 KB */
					};

					partition@100000 {
						label = "uboot_env";
						reg = <0x100000 0x40000>; /* 256 KB */
					};

					partition@140000 {
						label = "ubootconfigB";
						reg = <0x140000 0x40000>; /* 256 KB */
					};

					partition@180000 {
						label = "gphyfirmware";
						reg = <0x180000 0x40000>; /* 256 KB */
					};

					partition@1c0000 {
						label = "ubi";
						reg = <0x1c0000 0xc800000>;
					};

					partition@c9c0000 {
						label = "calibration";
						reg = <0xc9c0000 0x100000>;
					};

					partition@cac0000 {
						label = "res";
						reg = <0xcac0000 0x13540000>;
					};
				};
			};
		};
	};
};
