/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "dlink,dir-810l", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "D-Link DIR-810L";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "dir-810l:green:power";
			gpios = <&gpio0 9 0>;
		};

		wan {
			label = "dir-810l:orange:wan";
			gpios = <&gpio0 12 0>;
		};

		status {
			label = "dir-810l:orange:power";
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		linux,modalias = "m25p80";
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory5g: partition@50000 {
			label = "factory5g";
			reg = <0x50000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@60000 {
			label = "Wolf_Config";
			reg = <0x60000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@70000 {
			label = "MyDlink";
			reg = <0x70000 0x80000>;
			read-only;
		};

		partition@e0000 {
			label = "Jffs2";
			reg = <0xe0000 0x80000>;
			read-only;
		};

		partition@170000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x170000 0x690000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "mdio", "rgmii1", "i2c", "wled", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
	mediatek,portmap = "llllw";
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "ephy";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&ephy_pins>;
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};
