/dts-v1/;

#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "tama,w06", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Tama W06";

	memory@0{
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps {
			label = "w06:green:wps";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "w06:green:wan";
			gpios = <&gpio1 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wireless {
			label = "w06:green:wlan";
			gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "uart1", "p0led_an", "wdt";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;
		m25p,chunked-io = <32>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0xeb0000>;
			};

			partition@f00000 {
				label = "user-data";
				reg = <0xf00000 0x100000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
};
