// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/ {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	cpuintc: interrupt-controller {
		compatible = "qca,ar7100-cpu-intc";

		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <1>;
	};

	ahb {
		compatible = "simple-bus";
		ranges;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		interrupt-parent = <&cpuintc>;

		apb {
			compatible = "simple-bus";
			ranges;

			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			interrupt-parent = <&miscintc>;

			miscintc: interrupt-controller@18060010 {
				compatible = "qca,ar7240-misc-intc";
				reg = <0x18060010 0x4>;

				interrupt-parent = <&cpuintc>;
				interrupts = <6>;

				interrupt-controller;
				#interrupt-cells = <1>;
			};
		};

		eth0: eth@19000000 {
			status = "disabled";

			compatible = "qca,ath79-eth", "syscon", "simple-mfd";
			reg = <0x19000000 0x200>;

			interrupts = <4>;
			phy-mode = "mii";

			mdio0: mdio-bus {
				status = "disabled";

				compatible = "qca,ath79-mdio";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;

				regmap = <&eth0>;

				clocks = <&pll ATH79_CLK_MDIO>;
				clock-names = "ref";
			};
		};

		eth1: eth@1a000000 {
			status = "disabled";

			compatible = "qca,ath79-eth", "syscon", "simple-mfd";
			reg = <0x1a000000 0x200>;

			interrupts = <5>;
			phy-mode = "mii";

			mdio1: mdio-bus {
				status = "disabled";

				compatible = "qca,ath79-mdio";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;

				regmap = <&eth1>;

				clocks = <&pll ATH79_CLK_MDIO>;
				clock-names = "ref";
			};
		};
	};
};
