// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9557.dtsi"

/ {
	compatible = "openmesh,om5p-ac-v2", "qca,qca9557";
	model = "OpenMesh OM5P-AC V2";

	extosc: ref {
		compatible = "fixed-clock";
		#clock-cells = <0>;
		clock-output-names = "ref";
		clock-frequency = <40000000>;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "om5pac:blue:power";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
		};

		wifi_green {
			label = "om5pac:green:wifi";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
		};

		wifi_yellow {
			label = "om5pac:yellow:wifi";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
		};

		wifi_red {
			label = "om5pac:red:wifi";
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		button0 {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		gpio_pa_dcdc {
			gpio-export,name = "om5pac:pa_dcdc";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		gpio_pa_high {
			gpio-export,name = "om5pac:pa_high";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&pinmux {
	pinmux_pa_dcdc_pins {
		pinctrl-single,bits = <0x0 0xff00 0x0>;
	};

	pinmux_pa_high_pins {
		pinctrl-single,bits = <0x10 0xff 0x0>;
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&uart {
	status = "okay";
};

&pll {
	clocks = <&extosc>;
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@1 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@2 {
				label = "firmware";
				reg = <0x850000 0x7a0000>;
			};

			partition@3 {
				label = "ART";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy4: ethernet-phy@4 {
		reg = <4>;
		phy-mode = "rgmii-id";
	};
};

&mdio1 {
	status = "okay";

	phy1: ethernet-phy@1 {
		reg = <1>;
		phy-mode = "sgmii";
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x82000101 0x80000101 0x80001313>;

	phy-handle = <&phy4>;
	phy-mode = "rgmii";
};

&eth1 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x03000101 0x80000101 0x80001313>;

	phy-handle = <&phy1>;
	phy-mode = "sgmii";
};
