--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -2642,6 +2642,49 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_BSKYB_63168 = {
+	.name				= "BSKYB_63168",
+	.expected_cpu_id		= 0x63268,
+
+	.has_pci			= 1,
+	.use_fallback_sprom		= 0,
+
+	.has_ehci0			= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 1,
+				.name	= "Port 1",
+			},
+
+			[1] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 2,
+				.name	= "Port 2",
+			},
+
+			[2] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 3,
+				.name	= "Port 3",
+			},
+
+			[3] = {
+				.used	= 1,
+				.phy_id	= 4,
+				.name	= "Port 4",
+			},
+
+		},
+	},
+};
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_63268 */
 
 /*
@@ -2750,6 +2793,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_963268bu_p300,
 	&board_963269bhr,
 	&board_vw6339gu,
+	&board_BSKYB_63168,
 #endif
 };
 
@@ -2862,6 +2906,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "brcm,bcm963268bu_p300", .data = &board_963268bu_p300, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm963269bhr", .data = &board_963269bhr, },
 	{ .compatible = "inteno,vg50", .data = &board_vw6339gu, },
+	{ .compatible = "sky,sr102", .data = &board_BSKYB_63168, },
 #endif
 #endif /* CONFIG_OF */
 	{ },
