/dts-v1/;

#include "bcm6368.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Netgear EVG2000";
	compatible = "netgear,evg2000", "brcm,bcm6368";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 25 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 26 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		voip1_green {
			label = "EVG2000:green:voip1";
			gpios = <&pinctrl 14 1>;
		};
		voip2_green {
			label = "EVG2000:green:voip2";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
		};
		inet_red {
			label = "EVG2000:red:inet";
			gpios = <&pinctrl 4 1>;
		};
		inet_green {
			label = "EVG2000:green:inet";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};
		usb_green {
			label = "EVG2000:green:usb";
			gpios = <&pinctrl 15 1>;
		};
		power_green {
			label = "EVG2000:green:power";
			gpios = <&pinctrl 22 1>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "EVG2000:red:power";
			gpios = <&pinctrl 23 1>;
		};
		lan_green {
			label = "EVG2000:green:lan";
			gpios = <&pinctrl 24 1>;
		};
		wireless_green {
			label = "EVG2000:green:wireless";
			gpios = <&pinctrl 26 1>;
		};
		wan_green {
			label = "EVG2000:green:wan";
			gpios = <&pinctrl 27 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		cfe@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x00000000 0x00020000>;
			read-only;
		};

		linux@20000 {
			label = "linux";
			reg = <0x00020000 0x00f40000>;
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
		};

		board_data@f60000 {
			label = "board_data";
			reg = <0x00f60000 0x00080000>;
			read-only;
		};

		nvram@fe0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x00fe0000 0x00020000>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pci>;
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
