/dts-v1/;

#include "bcm6358.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Pirelli Alice Gate AGPF-S0";
	compatible = "pirelli,agpf-s0", "brcm,bcm6358";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 37 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green {
			label = "AGPF-S0:green:power";
			gpios = <&pinctrl 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "AGPF-S0:red:power";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};
		service_green {
			label = "AGPF-S0:green:service";
			gpios = <&pinctrl 6 1>;
		};
		service_red {
			label = "AGPF-S0:red:service";
			gpios = <&pinctrl 7 1>;
		};
		dsl_green {
			label = "AGPF-S0:green:adsl";
			gpios = <&pinctrl 9 1>;
		};
		dsl_red {
			label = "AGPF-S0:red:adsl";
			gpios = <&pinctrl 10 1>;
		};
		wifi_green {
			label = "AGPF-S0:green:wifi";
			gpios = <&pinctrl 22 1>;
		};
		wifi_red {
			label = "AGPF-S0:red:wifi";
			gpios = <&pinctrl 23 1>;
		};
		inet_red {
			label = "AGPF-S0:red:internet";
			gpios = <&pinctrl 24 1>;
		};
		inet_green {
			label = "AGPF-S0:green:internet";
			gpios = <&pinctrl 25 1>;
		};
		usr1_green {
			label = "AGPF-S0:green:usr1";
			gpios = <&pinctrl 26 1>;
		};
		usr1_red {
			label = "AGPF-S0:red:usr1";
			gpios = <&pinctrl 27 1>;
		};
		usr2_green {
			label = "AGPF-S0:green:usr2";
			gpios = <&pinctrl 29 1>;
		};
		usr2_red {
			label = "AGPF-S0:red:usr2";
			gpios = <&pinctrl 30 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		cfe@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x000000 0x020000>;
			read-only;
		};

		linux@20000 {
			label = "linux";
			reg = <0x020000 0xfc0000>;
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
		};

		nvram@fe0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0xfe0000 0x020000>;
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
