// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar9344.dtsi"

/ {
	model = "PowerCloud Systems CR5000";
	compatible = "pcs,cr5000", "qca,ar9344";

	aliases {
		serial0 = &uart;
		led-boot = &status;
		led-failsafe = &status;
		led-running = &status;
		led-upgrade = &status;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&jtag_disable_pins>;

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "WPS button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status: power {
			label = "pcs:amber:power";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>,
				<&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan2g {
			label = "pcs:blue:wlan";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wps_white {
			label = "pcs:white:wps";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
		};
	};
};

&ref {
	clock-frequency = <25000000>;
};

&uart {
	status = "okay";
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&spi {
	num-cs = <1>;

	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0x07a0000>;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&usb {
	status = "okay";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	hub_port1: port@1 {
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";

	ath9k: wifi@0,0 {
		compatible = "pci168c,0030";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mtd-mac-address = <&art 0x5002>;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "rgmii";
		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x07600000 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x10 0x81000080 /* POWER_ON_STRAP */
			0x50 0xcc35cc35 /* LED_CTRL0 */
			0x54 0xca35ca35 /* LED_CTRL1 */
			0x58 0xc935c935 /* LED_CTRL2 */
			0x5c 0x03ffff00 /* LED_CTRL3 */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	/* default for ar934x, except for 1000M */
	pll-data = <0x06000000 0x00000101 0x00001616>;

	mtd-mac-address = <&art 0x0>;

	phy-mode = "rgmii";
	phy-handle = <&phy0>;


	aliases {
		ag0 = &eth1;
	};

	port@0 {
		compatible = "swconfig,port";
		reg = <0>;
		swconfig,segment = "lan";
		swconfig,portmap = <1 1>;
	};

	port@1 {
		compatible = "swconfig,port";
		reg = <1>;
		swconfig,segment = "lan";
		swconfig,portmap = <2 2>;
	};

	port@2 {
		compatible = "swconfig,port";
		reg = <2>;
		swconfig,segment = "lan";
		swconfig,portmap = <3 3>;
	};

	port@3 {
		compatible = "swconfig,port";
		reg = <3>;
		swconfig,segment = "lan";
		swconfig,portmap = <4 4>;
	};

	port@4 {
		compatible = "swconfig,port";
		reg = <4>;
		swconfig,segment = "wan";
		swconfig,portmap = <5 5>;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&art 0x1002>;
};
