--- a/drivers/hwmon/w83627ehf.c
+++ b/drivers/hwmon/w83627ehf.c
@@ -2717,8 +2717,8 @@ static int __init w83627ehf_find(int sio
 	static const char sio_name_W83627UHG[] __initconst = "W83627UHG";
 	static const char sio_name_W83667HG[] __initconst = "W83667HG";
 	static const char sio_name_W83667HG_B[] __initconst = "W83667HG-B";
-	static const char sio_name_NCT6775[] __initconst = "NCT6775F";
-	static const char sio_name_NCT6776[] __initconst = "NCT6776F";
+/*	static const char sio_name_NCT6775[] __initconst = "NCT6775F";
+	static const char sio_name_NCT6776[] __initconst = "NCT6776F"; */
 
 	u16 val;
 	const char *sio_name;
@@ -2762,14 +2762,14 @@ static int __init w83627ehf_find(int sio
 		sio_data->kind = w83667hg_b;
 		sio_name = sio_name_W83667HG_B;
 		break;
-	case SIO_NCT6775_ID:
+/*	case SIO_NCT6775_ID:
 		sio_data->kind = nct6775;
 		sio_name = sio_name_NCT6775;
 		break;
 	case SIO_NCT6776_ID:
 		sio_data->kind = nct6776;
 		sio_name = sio_name_NCT6776;
-		break;
+		break; */
 	default:
 		if (val != 0xffff)
 			pr_debug("unsupported chip ID: 0x%04x\n", val);
