/dts-v1/;

#include "falcon.dtsi"
#include "EASY98000-base.dtsi"

/ {
	model = "Lantiq Falcon (NOR)";
	compatible = "lantiq,easy98000-nor", "lantiq,easy98000", "lantiq,falcon";

	aliases {
		spi0 = &spi;
	};
};

&ebu_cs0 {
	cfi@0 {
		compatible = "lantiq,nor";
		bank-width = <2>;
		reg = <0x0 0x4000000>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x00000 0x40000>;
		};

		partition@10000 {
			label = "uboot_env";
			reg = <0x40000 0x40000>;
		};

		partition@20000 {
			label = "linux";
			reg = <0x80000 0x3d0000>;
		};
	};
};
