--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_regs.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_regs.h
@@ -1034,11 +1034,18 @@
 #define USBH_PRIV_SETUP_6368_REG	0x28
 #define USBH_PRIV_SETUP_IOC_SHIFT	4
 #define USBH_PRIV_SETUP_IOC_MASK	(1 << USBH_PRIV_SETUP_IOC_SHIFT)
+#define USBH_PRIV_SETUP_IPP_SHIFT	5
+#define USBH_PRIV_SETUP_IPP_MASK	(1 << USBH_PRIV_SETUP_IPP_SHIFT)
 
 #define USBH_PRIV_SETUP_6318_REG	0x00
+#define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6368_REG	0x18
 #define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG	0x04
-#define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_SUSP_EN	(1 << 27)
-#define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_IDDQ_PWRDN	(1 << 31)
+
+#define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_SUSP_EN	(1 << 27)
+#define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_IDDQ_PWRDN	(1 << 31)
+#define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_63268_IDDQ_PWRDN	(1 << 9)
+#define USBH_PRIV_PLL_CTRL1_63268_PWRDN_DELAY	(1 << 10)
+
 #define USBH_PRIV_SIM_CTRL_6318_REG	0x20
 #define USBH_PRIV_SIM_CTRL_LADDR_SEL	(1 << 5)
 
--- a/arch/mips/bcm63xx/Kconfig
+++ b/arch/mips/bcm63xx/Kconfig
@@ -73,6 +73,8 @@ config BCM63XX_CPU_63268
 	bool "support 63268 CPU"
 	select SYS_HAS_CPU_BMIPS4350
 	select HW_HAS_PCI
+	select BCM63XX_OHCI
+	select BCM63XX_EHCI
 endmenu
 
 source "arch/mips/bcm63xx/boards/Kconfig"
--- a/arch/mips/bcm63xx/dev-usb-ehci.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/dev-usb-ehci.c
@@ -82,7 +82,7 @@ static struct platform_device bcm63xx_eh
 int __init bcm63xx_ehci_register(void)
 {
 	if (!BCMCPU_IS_6318() && !BCMCPU_IS_6328() && !BCMCPU_IS_6358() &&
-		!BCMCPU_IS_6362() && !BCMCPU_IS_6368())
+		!BCMCPU_IS_6362() && !BCMCPU_IS_6368() && !BCMCPU_IS_63268())
 		return 0;
 
 	ehci_resources[0].start = bcm63xx_regset_address(RSET_EHCI0);
--- a/arch/mips/bcm63xx/usb-common.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/usb-common.c
@@ -109,9 +109,24 @@ void bcm63xx_usb_priv_ohci_cfg_set(void)
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
 		reg |= USBH_PRIV_SETUP_IOC_MASK;
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
+	} else if (BCMCPU_IS_63268()) {
+		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SWAP_6368_REG);
+		reg &= ~USBH_PRIV_SWAP_OHCI_ENDN_MASK;
+		reg |= USBH_PRIV_SWAP_OHCI_DATA_MASK;
+		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SWAP_6368_REG);
+
+		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
+		reg |= USBH_PRIV_SETUP_IOC_MASK;
+		reg &= ~USBH_PRIV_SETUP_IPP_MASK;
+		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
+
+		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6368_REG);
+		reg &= ~(USBH_PRIV_PLL_CTRL1_63268_IDDQ_PWRDN |
+			 USBH_PRIV_PLL_CTRL1_63268_PWRDN_DELAY);
+		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6368_REG);
 	} else if (BCMCPU_IS_6318()) {
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
-		reg |= USBH_PRIV_PLL_CTRL1_SUSP_EN;
+		reg |= USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_SUSP_EN;
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
 
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SWAP_6318_REG);
@@ -124,7 +139,7 @@ void bcm63xx_usb_priv_ohci_cfg_set(void)
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SETUP_6318_REG);
 
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
-		reg &= ~USBH_PRIV_PLL_CTRL1_IDDQ_PWRDN;
+		reg &= ~USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_IDDQ_PWRDN;
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
 
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SIM_CTRL_6318_REG);
@@ -165,9 +180,24 @@ void bcm63xx_usb_priv_ehci_cfg_set(void)
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
 		reg |= USBH_PRIV_SETUP_IOC_MASK;
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
+	} else if (BCMCPU_IS_63268()) {
+		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SWAP_6368_REG);
+		reg &= ~USBH_PRIV_SWAP_EHCI_ENDN_MASK;
+		reg |= USBH_PRIV_SWAP_EHCI_DATA_MASK;
+		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SWAP_6368_REG);
+
+		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
+		reg |= USBH_PRIV_SETUP_IOC_MASK;
+		reg &= ~USBH_PRIV_SETUP_IPP_MASK;
+		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SETUP_6368_REG);
+
+		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6368_REG);
+		reg &= ~(USBH_PRIV_PLL_CTRL1_63268_IDDQ_PWRDN |
+			 USBH_PRIV_PLL_CTRL1_63268_PWRDN_DELAY);
+		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6368_REG);
 	} else if (BCMCPU_IS_6318()) {
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
-		reg |= USBH_PRIV_PLL_CTRL1_SUSP_EN;
+		reg |= USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_SUSP_EN;
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
 
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SWAP_6318_REG);
@@ -180,7 +210,7 @@ void bcm63xx_usb_priv_ehci_cfg_set(void)
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_SETUP_6318_REG);
 
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
-		reg &= ~USBH_PRIV_PLL_CTRL1_IDDQ_PWRDN;
+		reg &= ~USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_IDDQ_PWRDN;
 		bcm_rset_writel(RSET_USBH_PRIV, reg, USBH_PRIV_PLL_CTRL1_6318_REG);
 
 		reg = bcm_rset_readl(RSET_USBH_PRIV, USBH_PRIV_SIM_CTRL_6318_REG);
