#include "qcom-ipq8064-v1.0.dtsi"

/ {
	model = "Qualcomm IPQ8064/DB149";
	compatible = "qcom,ipq8064-db149", "qcom,ipq8064";

	reserved-memory {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		rsvd@41200000 {
			reg = <0x41200000 0x300000>;
			no-map;
		};
	};

	alias {
		serial0 = &uart2;
		mdio-gpio0 = &mdio0;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	soc {
		pinmux@800000 {
			i2c4_pins: i2c4_pinmux {
				pins = "gpio12", "gpio13";
				function = "gsbi4";
				bias-disable;
			};

			spi_pins: spi_pins {
				mux {
					pins = "gpio18", "gpio19", "gpio21";
					function = "gsbi5";
					drive-strength = <10>;
					bias-none;
				};
			};

			mdio0_pins: mdio0_pins {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					function = "gpio";
					drive-strength = <8>;
					bias-disable;
				};
			};

			rgmii0_pins: rgmii0_pins {
				mux {
					pins = "gpio2", "gpio66";
					drive-strength = <8>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		gsbi2: gsbi@12480000 {
			qcom,mode = <GSBI_PROT_I2C_UART>;
			status = "ok";
			uart2: serial@12490000 {
				status = "ok";
			};
		};

		gsbi5: gsbi@1a200000 {
			qcom,mode = <GSBI_PROT_SPI>;
			status = "ok";

			spi4: spi@1a280000 {
				status = "ok";
				spi-max-frequency = <50000000>;

				pinctrl-0 = <&spi_pins>;
				pinctrl-names = "default";

				cs-gpios = <&qcom_pinmux 20 0>;

				flash: m25p80@0 {
					compatible = "s25fl256s1";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;
					spi-max-frequency = <50000000>;
					reg = <0>;
					m25p,fast-read;

					partition@0 {
						label = "lowlevel_init";
						reg = <0x0 0x1b0000>;
					};

					partition@1 {
						label = "u-boot";
						reg = <0x1b0000 0x80000>;
					};

					partition@2 {
						label = "u-boot-env";
						reg = <0x230000 0x40000>;
					};

					partition@3 {
						label = "caldata";
						reg = <0x270000 0x40000>;
					};

					partition@4 {
						label = "firmware";
						reg = <0x2b0000 0x1d50000>;
					};
				};
			};
		};

		sata-phy@1b400000 {
			status = "ok";
		};

		sata@29000000 {
			status = "ok";
		};

		phy@100f8800 {		/* USB3 port 1 HS phy */
			status = "ok";
		};

		phy@100f8830 {		/* USB3 port 1 SS phy */
			status = "ok";
		};

		phy@110f8800 {		/* USB3 port 0 HS phy */
			status = "ok";
		};

		phy@110f8830 {		/* USB3 port 0 SS phy */
			status = "ok";
		};

		usb30@0 {
			status = "ok";
		};

		usb30@1 {
			status = "ok";
		};

		pcie0: pci@1b500000 {
			status = "ok";
		};

		pcie1: pci@1b700000 {
			status = "ok";
		};

		pcie2: pci@1b900000 {
			status = "ok";
		};

		mdio0: mdio {
			compatible = "virtual,mdio-gpio";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			gpios = <&qcom_pinmux 1 0 &qcom_pinmux 0 0>;

			pinctrl-0 = <&mdio0_pins>;
			pinctrl-names = "default";

			phy0: ethernet-phy@0 {
				reg = <0>;
				qca,ar8327-initvals = <
					0x00004 0x7600000   /* PAD0_MODE */
					0x00008 0x1000000   /* PAD5_MODE */
					0x0000c 0x80        /* PAD6_MODE */
					0x000e4 0x6a545     /* MAC_POWER_SEL */
					0x000e0 0xc74164de  /* SGMII_CTRL */
					0x0007c 0x4e        /* PORT0_STATUS */
					0x00094 0x4e        /* PORT6_STATUS */
				>;
			};

			phy4: ethernet-phy@4 {
				reg = <4>;
			};

			phy6: ethernet-phy@6 {
				reg = <6>;
			};

			phy7: ethernet-phy@7 {
				reg = <7>;
			};
		};

		gmac0: ethernet@37000000 {
			status = "ok";
			phy-mode = "rgmii";
			qcom,id = <0>;
			phy-handle = <&phy4>;

			pinctrl-0 = <&rgmii0_pins>;
			pinctrl-names = "default";
		};

		gmac1: ethernet@37200000 {
			status = "ok";
			phy-mode = "sgmii";
			qcom,id = <1>;

			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
			};
		};

		gmac2: ethernet@37400000 {
			status = "ok";
			phy-mode = "sgmii";
			qcom,id = <2>;
			phy-handle = <&phy6>;
		};

		gmac3: ethernet@37600000 {
			status = "ok";
			phy-mode = "sgmii";
			qcom,id = <3>;
			phy-handle = <&phy7>;
		};
	};
};
