// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9557.dtsi"

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
	};

	aliases {
		led-boot = &system;
		led-failsafe = &system;
		led-running = &system;
		led-upgrade = &system;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		system: system {
			label = "tp-link:green:system";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "heartbeat";
		};

		usb {
			label = "tp-link:green:usb";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
			trigger-sources = <&hub_port0>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wifi_green {
			label = "tp-link:green:wlan";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wifi_wps {
			label = "tp-link:green:wps";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "off";
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wifi {
			label = "RFKILL button";
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		gpio_usb_power {
			gpio-export,name = "tp-link:power:usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&uart {
	status = "okay";
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	hub_port0: port@1 {
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot:	partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x020000 0x7d0000>;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x0c 0x07600000 /* PORT6 PAD MODE CTRL */
			0x10 0x81000080 /* POWER_ON_STRIP */
			0x50 0xcc35cc35 /* LED_CTRL0 */
			0x54 0xca35ca35 /* LED_CTRL1 */
			0x58 0xc935c935 /* LED_CTRL2 */
			0x5c 0x03ffff00 /* LED_CTRL3 */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
			0x94 0x0000007e /* PORT6 STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x56000000 0x00000101 0x00001616>;

	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;
	mtd-mac-address-increment = <1>;
	phy-handle = <&phy0>;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x03000101 0x00000101 0x00001616>;

	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&uboot 0x1fc00>;
};
