From 497b244578992c6353d214140f026154e4f4f710 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jes Sorensen <Jes.Sorensen@redhat.com>
Date: Wed, 20 Jul 2016 15:59:31 -0400
Subject: [PATCH] rtl8xxxu: Set transfer page size for 8188eu

Signed-off-by: Jes Sorensen <Jes.Sorensen@redhat.com>
---
 drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu_8188e.c | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

--- a/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu_8188e.c
+++ b/drivers/net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu_8188e.c
@@ -527,6 +527,8 @@ struct rtl8xxxu_fileops rtl8188eu_fops =
 	 * Max RX buffer = 10K - max(TxReportSize(64*8), WOLPattern(16*24))
 	 */
 	.trxff_boundary = 0x23ff,
+	.pbp_rx = PBP_PAGE_SIZE_128,
+	.pbp_tx = PBP_PAGE_SIZE_128,
 	.mactable = rtl8188e_mac_init_table,
 	.total_page_num = TX_TOTAL_PAGE_NUM_8188E,
 	.page_num_hi = TX_PAGE_NUM_HI_PQ_8188E,
