/dts-v1/;

#include "TPLINK-8M.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "tplink,c50-v3", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "TP-Link Archer C50 v3";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "c50-v3:green:lan";
			gpios = <&gpio1 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power {
			label = "c50-v3:green:power";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "c50-v3:green:wan";
			gpios = <&gpio1 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_orange {
			label = "c50-v3:orange:wan";
			gpios = <&gpio1 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "c50-v3:green:wlan2g";
			gpios = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan5 {
			label = "c50-v3:green:wlan5g";
			gpios = <&gpio1 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "c50-v3:green:wps";
			gpios = <&gpio1 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "gpio", "p0led_an", "p1led_an", "p2led_an",
				       "p3led_an", "p4led_an", "wdt", "wled_an";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	pcie-bridge {
		mt76@0,0 {
			reg = <0x0000 0 0 0 0>;
			device_type = "pci";
			mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x28000>;
			ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
			mtd-mac-address = <&factory 0xf100>;
			mtd-mac-address-increment = <(-1)>;
		};
	};
};
