/dts-v1/;

#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ravpower,wd03", "ralink,mt7620n-soc";
	model = "Ravpower WD03";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		green-wifi {
			label = "wd03:green:wifi";
			gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};


		blue-wifi {
			label = "wd03:blue:wifi";
			gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio2 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&gpio2 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};

&i2c {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x7b0000>;
			};
		};
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x4000>;
	ralink,port-map = "wllll";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "wled", "ephy";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};
