/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9533.dtsi"

/ {
	compatible = "glinet,ar300m", "qca,qca9533";
	model = "GL.iNet GL-AR300M";

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&jtag_disable_pins>;

		button0 {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		button1 {
			label = "button right";
			linux,code = <BTN_0>;
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		button3 {
			label = "button left";
			linux,code = <BTN_1>;
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		usb {
			label = "gl-ar300m:green:usb";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&hub_port>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wlan {
			label = "gl-ar300m:green:wlan";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		lan {
			label = "gl-ar300m:green:lan";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		status {
			label = "gl-ar300m:green:status";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&uart {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "okay";

	hub_port: port@1 {
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&eth0 {
	status = "okay";
	mtd-mac-address = <&art 0x0>;
	phy-handle = <&swphy4>;
};

&eth1 {
	mtd-mac-address = <&art 0x6>;
};

&wmac {
	status = "okay";
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&art 0x1002>;
};
