#!/bin/sh

failsafe_ip() {
	[ -d /proc/switch/eth0 ] && [ "$ifname" = "eth0" ] && {
		# The switch will connect all ports, The switch will leak
		# packages from wan to lan and vice versa in failsafe mode
		echo 1 > /proc/switch/eth0/reset
		echo 1 > /proc/switch/eth0/enable
		echo 0 > /proc/switch/eth0/enable_vlan
		echo "0 1 2 3 4 ${cpu_port:-5u*}" > /proc/switch/eth0/vlan/1/ports
	}

	[ -n "$pi_ifname" ] && grep -q "$pi_ifname" /proc/net/dev && {
		ifconfig $pi_ifname $pi_ip netmask $pi_netmask broadcast $pi_broadcast up
	}
}

boot_hook_add failsafe failsafe_ip
