#### VLAN configuration 
config switch
	option eth0	"0 1 2 3"
	option eth1	"4"


#### Loopback configuration
config interface loopback
	option ifname	"lo"
	option proto	static
	option ipaddr	127.0.0.1
	option netmask	255.0.0.0


#### LAN configuration
config interface lan
	option type 	bridge
	option ifname	"eth0"
	option proto	static
	option ipaddr	192.168.1.1
	option netmask	255.255.255.0
	option ip6assign 60


#### WAN configuration
config interface	wan
	option ifname	"eth1"
	option proto	dhcp


#### WAN6 configuration
config interface	wan6
	option ifname	"@wan"
	option proto	dhcpv6


#### Network global configuration
config globals		globals
	option ula_prefix auto
