/dts-v1/;

/include/ "bcm6328.dtsi"

/ {
	model = "ADB P.DG A4001N1";
	compatible = "adb,a4001n1", "brcm,bcm6328";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio0 24 1>;
			linux,code = <0xee>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet_red {
			label = "A4001N1:red:inet";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		ppp_green {
			label = "A4001N1:green:ppp";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
		};
		power_green {
			label = "A4001N1:green:power";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		ppp_red {
			label = "A4001N1:red:ppp";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};
		usb_green {
			label = "A4001N1:green:3g";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};
		usb_red {
			label = "A4001N1:red:3g";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		power_red {
			label = "A4001N1:red:power";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		wlan_green {
			label = "A4001N1:green:wlan";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wlan_red {
			label = "A4001N1:red:wlan";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
		inet_green {
			label = "A4001N1:green:inet";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
		eth_red {
			label = "A4001N1:red:eth";
			gpios = <&gpio0 20 1>;
		};
		eth_green {
			label = "A4001N1:green:eth";
			gpios = <&gpio0 31 1>;
		};
	};
};
