#!/bin/sh

#
# Copyright (C) 2009 OpenWrt.org
#

. /lib/ar71xx.sh

set_preinit_iface() {
	case $(ar71xx_board_name) in
	alfa-ap96 |\
	alfa-nx |\
	ap135-020 |\
	ap136-020 |\
	ap83 |\
	archer-c5 |\
	archer-c7 |\
	dir-505-a1 |\
	gl-inet |\
	jwap003 |\
	pb42 |\
	pb44 |\
	rb-433 |\
	rb-433u |\
	rb-435g |\
	rb-450 |\
	rb-450g |\
	routerstation |\
	routerstation-pro |\
	smart-300 |\
	tl-mr3420-v2 |\
	tl-wdr4900-v2 |\
	tl-wr1043nd-v2 |\
	tl-wr710n |\
	tl-wr720n-v3 |\
	tl-wr841n-v8 |\
	tl-wr842n-v2 |\
	wnr2000-v3 |\
	wnr2200 |\
	wnr612-v2 |\
	wnr1000-v2 |\
	wpe72)
		ifname=eth1
		;;
	*)
		ifname=eth0
		;;
	esac
}

boot_hook_add preinit_main set_preinit_iface



