--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -427,6 +427,25 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+
+/* BT Voyager 2110 */
+static struct board_info __initdata board_V2110 = {
+	.name				= "V2110",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+};
+
+
 static struct board_info __initdata board_96348gw = {
 	.name				= "96348GW",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -1106,6 +1125,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_spw500v,
 	&board_96348sv,
 	&board_V2500V_BB,
+	&board_V2110,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
