/dts-v1/;

/include/ "ar9.dtsi"

/ {
	model = "P2601HNFX - ZyXEL P-2601HN-Fx";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		localbus@0 {
			#address-cells = <2>;
			#size-cells = <1>;
			ranges = <0 0 0x0 0x3ffffff
				  1 0 0x4000000 0x4000010>;
			compatible = "lantiq,localbus", "simple-bus";

			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x00000 0x40000>;
					read-only;
				};

				partition@40000 {
					label = "uboot_env";
					reg = <0x40000 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@60000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x60000 0xfa0000>;
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			compatible = "lantiq,pinctrl-xr9";
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;
			reg = <0xE100B10 0xA0>;

			state_default: pinmux {
				stp {
					lantiq,groups = "stp";
					lantiq,function = "stp";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				exin {
					lantiq,groups = "exin1";
					lantiq,function = "exin";
				};
				pci {
					lantiq,groups = "gnt1";
					lantiq,function = "pci";
				};
				conf_out {
					lantiq,pins = "io4", "io5", "io6";
					lantiq,open-drain;
					lantiq,pull = <0>;
				};
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
			};
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "rmii";
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 9 0>;
		};

		stp: stp@E100BB0 {
			#gpio-cells = <2>;
			compatible = "lantiq,gpio-stp-xway";
			gpio-controller;
			reg = <0xE100BB0 0x40>;

			lantiq,shadow = <0xfff>;
			lantiq,groups = <0x3>;
		};

		pci@E105400 {
			lantiq,bus-clock = <33333333>;
			interrupt-map-mask = <0xf800 0x0 0x0 0x7>;
			interrupt-map = <0x7000 0 0 1 &icu0 29 1>;
			gpios-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 53 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 54 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "power";
			gpios = <&stp 11 1>;
			default-state = "on";
		};
		power2 {
			label = "power2";
			gpios = <&gpio 29 1>;
		};
		online {
			label = "online";
			gpios = <&stp 13 1>;
		};
		online2 {
			label = "online2";
			gpios = <&stp 12 1>;
		};
		dsl {
			label = "dsl";
			gpios = <&stp 14 1>;
		};
		phone {
			label = "phone";
			gpios = <&stp 9 1>;
		};
		phone2 {
			label = "phone2";
			gpios = <&stp 8 1>;
		};
		wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&stp 15 1>;
		};
		wifi2 {
			label = "wifi2";
			gpios = <&stp 10 1>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		switch {
			gpio-export,name = "switch";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 50 0>;
		};
		usb {
			gpio-export,name = "wifi";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 9 0>;
		};
	};
};
