--- a/arch/avr32/boards/atngw100/flash.c
+++ b/arch/avr32/boards/atngw100/flash.c
@@ -45,7 +45,7 @@ static struct mtd_partition flash_parts[
 		.mask_flags     = MTD_WRITEABLE,
 	},
 	{
-		.name           = "root",
+		.name           = "firmware",
 		.offset         = 0x00020000,
 		.size           = 0x007d0000,
 	},
