/dts-v1/;

/include/ "bcm6348.dtsi"

/ {
	model = "TECOM GW6000";
	compatible = "tecom,gw6000", "brcm,bcm6348";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 4 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};
};
