/dts-v1/;

/include/ "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "DAP-1350", "ralink,rt3052-soc";
	model = "D-Link DAP-1350";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "spi", "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	cfi@1f000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1f000000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		device-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		devdata: partition@30000 {
			label = "devdata";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@40000 {
			label = "devconf";
			reg = <0x40000 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@70000 {
			label = "devlang";
			reg = <0x70000 0x40000>;
			read-only;
		};

		partition@b0000 {
			label = "firmware";
			reg = <0xb0000 0x750000>;
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&devdata 0x2e>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x2f>;
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&devdata 0>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "d-link:blue:power";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		power2 {
			label = "d-link:red:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wps {
			label = "d-link:blue:wps";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		rt {
			label = "rt";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		ap {
			label = "ap";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};

	otg@101c0000 {
		status = "okay";
	};
};
