/dts-v1/;

/include/ "mt7621.dtsi"

/ {
	compatible = "mediatek,mt7621-eval-board", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "Firefly FireWRT";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x10000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600";
	};

	sdhci@10130000 {
		status = "okay";
	};

	palmbus@1E000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "w25q128";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0xfb0000>;
				};

			};
		};
	};

	pcie@1e140000 {
		status = "okay";

		pcie0 {
			mt76@0,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
				mediatek,2ghz = <0>;
			};
		};

		pcie1 {
			mt76@1,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
				mediatek,5ghz = <0>;
			};
		};
	};

	ethernet@1e100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0xe000>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "firewrt:green:power";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 18 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
		gpio {
				ralink,group = "wdt", "rgmii2";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};
};
