From 414f0ad9b3a8e8ee6eaf09c6d79d5f448ac28630 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Hauke Mehrtens <hauke@hauke-m.de>
Date: Sat, 25 Jan 2014 17:03:07 +0100
Subject: [PATCH 07/17] ARM: BCM5301X: register bcma bus

---
 arch/arm/boot/dts/bcm4708.dtsi | 58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 58 insertions(+)

--- a/arch/arm/boot/dts/bcm5301x.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/bcm5301x.dtsi
@@ -95,12 +95,23 @@
 		};
 	};
 
+	nvram0: nvram@1c000000 {
+		compatible = "brcm,bcm47xx-nvram";
+		reg = <0x1c000000 0x01000000>;
+	};
+
+	sprom0: sprom@0 {
+		compatible = "brcm,bcm47xx-sprom";
+		nvram = <&nvram0>;
+	};
+
 	axi@18000000 {
 		compatible = "brcm,bus-axi";
 		reg = <0x18000000 0x1000>;
 		ranges = <0x00000000 0x18000000 0x00100000>;
 		#address-cells = <1>;
 		#size-cells = <1>;
+		sprom = <&sprom0>;
 
 		#interrupt-cells = <1>;
 		interrupt-map-mask = <0x000fffff 0xffff>;
@@ -108,6 +119,30 @@
 			/* ChipCommon */
 			<0x00000000 0 &gic GIC_SPI 85 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
 
+			/* PCIe Controller 0 */
+			<0x00012000 0 &gic GIC_SPI 126 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00012000 1 &gic GIC_SPI 127 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00012000 2 &gic GIC_SPI 128 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00012000 3 &gic GIC_SPI 129 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00012000 4 &gic GIC_SPI 130 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00012000 5 &gic GIC_SPI 131 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+
+			/* PCIe Controller 1 */
+			<0x00013000 0 &gic GIC_SPI 132 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00013000 1 &gic GIC_SPI 133 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00013000 2 &gic GIC_SPI 134 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00013000 3 &gic GIC_SPI 135 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00013000 4 &gic GIC_SPI 136 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00013000 5 &gic GIC_SPI 137 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+
+			/* PCIe Controller 2 */
+			<0x00014000 0 &gic GIC_SPI 138 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00014000 1 &gic GIC_SPI 138 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00014000 2 &gic GIC_SPI 140 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00014000 3 &gic GIC_SPI 141 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00014000 4 &gic GIC_SPI 142 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+			<0x00014000 5 &gic GIC_SPI 143 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+
 			/* USB 2.0 Controller */
 			<0x00021000 0 &gic GIC_SPI 79 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
 
