#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2011-2014 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/ar71xx.sh
. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(ar71xx_board_name)

case "$board" in
all0258n | \
cap4200ag | \
carambola2 | \
eap300v2 | \
hornet-ub | \
hornet-ub-x2 | \
mr600 | \
mr600v2 | \
mr900 | \
mr900v2 | \
nbg6716 | \
om5p | \
tube2h | \
wndr3700)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
alfa-ap96 | \
all0315n | \
om2p | \
om2pv2 | \
om2p-hs | \
om2p-hsv2 | \
om2p-lc)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x40000" "0x40000"
	;;
wzr-hp-ag300h)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
qihoo-c301)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd9" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
