/dts-v1/;

/include/ "bcm6338.dtsi"

/ {
	model = "Dynalink RTA1320";
	compatible = "dynalink,rta1320", "brcm,bcm6338";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		green_power {
			label = "RTA1320_16M:green:power";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			default-state = "on";
		};
		green_stop {
			label = "RTA1320_16M:green:stop";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};
		green_adsl {
			label = "RTA1320_16M:green:adsl";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
		};
		green_ppp {
			label = "RTA1320_16M:green:ppp";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x3e0000>;
	};

	nvram@3f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x3f0000 0x010000>;
	};
};
