/dts-v1/;

/include/ "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "DIR-300-B7", "ralink,rt5350-soc";
	model = "D-Link DIR-300 B7";

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";
			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "s25fl064k";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "s25fl064k";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	};

        esw@10110000 {
                ralink,portmap = <0x2f>;
                ralink,led_polarity = <0x17>;
        };

        gpio-leds {
                compatible = "gpio-leds";
                status {
                        label = "d-link:green:status";
                        gpios = <&gpio0 9 1>;
                };
                wps {
                        label = "d-link:blue:wps";
                        gpios = <&gpio0 13 1>;
                };
        };

        gpio-keys-polled {
                gpio-keys-polled {
                compatible = "gpio-keys-polled";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                poll-interval = <20>;
                        reset {
                                label = "reset";
                                gpios = <&gpio0 10 1>;
                                linux,code = <0x198>;
                        };
                        wps {
                                label = "wps";
                                gpios = <&gpio0 0 1>;
                                linux,code = <0x211>;
                        };
                };
        };

	wmac@10180000 {
		status = "okay";
		ralink,led-polarity = <1>;
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};
};

